**Komplet za montažu ER-MS**

Komplet za montažu za podžbukno kućište ER GH i ER GH-VWR koji se sastoji od vijka čekićaste glave s maticom i kutom od 90°.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER-MS |
| Materijal: | Čelik, pocinčan |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,1 kg |
| Širina: | 30 mm |
| Visina: | 40 mm |
| Dubina: | 40 mm |
| Širina s pakovanjem: | 31 mm |
| Visina s pakovanjem: | 41 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 41 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936039 |
| Broj artikla: | 0093.0603 |

Proizvođač: MAICO

ER-MS Komplet za montažu