**Nadžbukni ventilator ERA 17 F**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ERA 17 F |
| Model: | Upravljanje rasvjetom |
| Volumen zraka: | 61 m³/h |
| Brzina: | 2.650 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Apsorpcija struje: | 55 W |
| IMaks.: | 0,36 A |
| Vrsta zaštite: | IP 45 |
| Glavni kabel: | 2 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Težina: | 3 |
| Nominalna dužina: | 75 mm |
| Razina zvučnog tlaka: | 51 dB(A) |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0080.0645 |

Proizvođač: MAICO

ERA 17 F Nadžbukni ventilator