**Element ventilatora s poklopcem VEA ER 17/60-1**

Element ventilatora, poklopac s pričvršćenom unutarnjom rešetkom i filtrom kao rezervni dio za element ventilatora ER 17/60-1.

Standardni model.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | VEA ER 17/60-1 |
| Model: | Standardni model |
| Volumen zraka: | 61 m³/h |
| Brzina: | 2.500 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | ✔ |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 46 W |
| IMaks.: | 0,3 A |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 1,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,91 kg |
| Širina: | 245 mm |
| Visina: | 135 mm |
| Dubina: | 245 mm |
| Širina s pakovanjem: | 270 mm |
| Visina s pakovanjem: | 155 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 280 mm |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799991090 |
| Broj artikla: | E080.0780.0000 |

Proizvođač: MAICO

VEA ER 17/60-1 Element ventilatora s poklopcem