**Modul za proširenje EnOcean PP 45 EO**

Za pretvaranje električnih signala u radijske signale EnOcean.

Na taj način možete upravljati uređajima PP 45 RC i PPB 30 RC.

Sučeljem RS485 priključuje se na regulaciju zraka u prostoriji RLS 45 K.

Na taj je način moguća kombinacija sustava kabelski spojenih modela PP 45 K i radijskih uređaja PP 45 RC/ PPB 30 RC.

Modulom za proširenje PP 45 EO možete spojiti dodatne module EnOcean, npr. radijske senzore (H, CO2).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 EO |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,06 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,17 kg |
| Širina: | 80 mm |
| Visina: | 80 mm |
| Dubina: | 49 mm |
| Širina s pakovanjem: | 233 mm |
| Visina s pakovanjem: | 170 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 60 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573623 |
| Broj artikla: | 0157.0362 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 EO Modul za proširenje EnOcean