**Adapter ventila MF-A75**

Adapter za točan prijelaz s fleksibilnog čeličnog kanala na ventil za usisni i odsisni zrak.

"Načelom klika" adapter se brzo i čvrsto spaja s fleksibilnim čeličnim kanalom MF-F.

Potreban pribor: Brtveni prsten MF-FDR.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MF-A75 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Materijal: | Polipropilen (PP) |
| Podaci o plastici: | Bez PVC-a |
| Težina: | 0,07 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,1 kg |
| Nominalna dužina: | 75 mm |
| Širina: | 100 mm |
| Visina: | 100 mm |
| Dubina: | 102 mm |
| Širina s pakovanjem: | 100 mm |
| Visina s pakovanjem: | 100 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 102 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599647 |
| Broj artikla: | 0059.0964 |

Proizvođač: MAICO

MF-A75 Adapter ventila