**Radijalni krovni ventilator DRD 50/64**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DRD 50/64 |
| Volumen zraka: | 8.500 m³/h / 12.500 m³/h |
| Brzina: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Nominalna snaga: | 1.400 W / 4.300 W |
| INomin.: | 3 A / 7,8 A |
| IMaks.: | 3 A / 8,2 A |
| Moguća promjena pola: | ✔ |
| Broj polova pri velikoj brzini: | 4 |
| Broj polova pri maloj brzini: | 6 |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 136 |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871569 |
| Broj artikla: | 0087.0156 |

Proizvođač: MAICO

DRD 50/64 Radijalni krovni ventilator