**Regulacijska zaklopka JRE 35**

Regulacijska zaklopka žaluzine za automatsku aktivaciju.

Potrebna je kombinacija s dodatnim servomotorom MS 8 ili MS 8 P (servomotor nije uključen u isporuku).

Nema primjene u područjima izloženima opasnosti od eksplozije.

Upute za ugradnju

Osigurajte pristup servomotoru.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | JRE 35 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Cijev |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 5,32 kg |
| Težina s pakovanjem: | 5,62 kg |
| Vrsta žaluzine: | električno |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 350 mm |
| Širina: | 410 mm |
| Visina: | 385 mm |
| Dubina: | 165 mm |
| Širina s pakovanjem: | 500 mm |
| Visina s pakovanjem: | 460 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 200 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513926 |
| Broj artikla: | 0151.0392 |

Proizvođač:

 MAICO

JRE 35 Regulacijska zaklopka