**Jedinica za snagu PP 45 LT**

Jedinica za snagu za proširenje sustava PushPull na više od šest uređaja.

Po jedinici za snagu možete priključiti dodatnih šest uređaja.

Sučeljem RS485 priključuje se na regulaciju zraka u prostoriji RLS 45 K ili RLS 45 O.

Naredbe regulacije zraka u prostoriji RLS 45 K ili RLS 45 O prosljeđuje PP 45 LT na priključene uređaje.

Po regulaciji zraka u prostoriji možete priključiti maksimalno tri jedinice za snagu.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 LT |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Glavni kabel: | 2 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,11 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,22 kg |
| Širina: | 80 mm |
| Visina: | 80 mm |
| Dubina: | 49 mm |
| Širina s pakovanjem: | 230 mm |
| Visina s pakovanjem: | 170 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 60 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573616 |
| Broj artikla: | 0157.0361 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 LT Jedinica za snagu