**Radijska sklopka DS RC**

EnOcean radijska sklopka.

Radijska sklopka se može koristiti pojedinačno s ventilatorima ECA ... ipro RC/RCH, ER 100 RC ili s MAICOsmart sustavom.

Radijska sklopka se također može koristiti u kombinaciji s EnOcean utičnim modulom E-SM, da bi se moglo upravljati središnjim ventilacijskim uređajima WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WS 320/470 kao i WR 310/410 putem EnOcean-a.

Za saniranje i naknadnu ugradnju - nisu potrebni molerski ili tapetarski radovi.

Pločice se ne moraju odbiti ili zamijeniti.

Primjena svugdje gdje se ne može ugraditi upravljački vod.

Radijska sklopka se može mobilno koristiti.

Radijska sklopka ne treba bateriju.

Radijska sklopka može se vijcima pričvrstiti ili zalijepiti na staklene površine.

Jednostavnim programiranjem postaja štedi se na napornim radovima programiranja.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DS RC |
| Baterija: | nije potrebno |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Glavni kabel: | nije potrebno |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,07 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,12 kg |
| Širina: | 83 mm |
| Visina: | 83 mm |
| Dubina: | 16 mm |
| Širina s pakovanjem: | 87 mm |
| Visina s pakovanjem: | 87 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 75 mm |
| Temperatura okoline: | -25 °C do 65 °C |
| Radijska frekvencija: | 868,3 MHz |
| Broj radijskih kanala: | Četiri kanala |
| Doseg u zgradi: | 30 m |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578321 |
| Broj artikla: | 0157.0832 |

Proizvođač: MAICO

DS RC Radijska sklopka