**Zračni poklopac od plemenitog čelika LH-V2A 15**

Zračni poklopac za usis i odsis zraka.

Za priključivanje na vanjske ventilacijske kanale, kanale za istrošeni zrak, kuhinjske nape, sušilicu za rublje itd.

S postoljima i steznim oprugama za jednostavnu montažu.

Sa zaštitnom rešetkom za ptice.

Bez usne brtve na postolju i bez ruba za ispust kondenzata.

Posebno kod elementa istrošenog zraka na zračnom poklopcu morate na mjestu ugradnje uvesti mjere kako mogući nastali kondenzat ne istječe na kućnoj fasadi.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | LH-V2A 15 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Ugradnja: | izvana |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Materijal: | Plemeniti čelik |
| Boja: | Plemeniti čelik, četkani |
| Težina: | 0,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,4 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 150 mm |
| Slobodni poprečni presjek: | 146 cm² |
| Širina: | 212 mm |
| Visina: | 212 mm |
| Dubina: | 52 mm |
| Širina s pakovanjem: | 215 mm |
| Visina s pakovanjem: | 215 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 170 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513797 |
| Broj artikla: | 0151.0379 |

Proizvođač: MAICO

LH-V2A 15 Zračni poklopac od plemenitog čelika