**Aksijalni krovni ventilator EZD25-2A**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EZD25-2A |
| Volumen zraka: | 1.700 m³/h |
| Brzina: | 2.850 1/min |
| Apsorpcija struje: | 170 W |
| IMaks.: | 0,75 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Moguća promjena pola: | - |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 12,5 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0087.0402 |

Proizvođač: MAICO

EZD25-2A Aksijalni krovni ventilator