**Radijalni krovni ventilator EHD 25**

Značajke

Krovni ventilator koji zauzima malo prostora s vrlo malim dimenzijama.

Za odsis zraka.

Estetsko kućište od pocinčanog i prahom obloženog čeličnog lima.

Poklopac od aluminija.

Poklopac se može lako ukloniti za radove čišćenja.

Obložena zaštitna rešetka za intervenciju.

Radijalni propeler s unatrag savijenim krilima.

Vrsta zaštite IP X5.

Motor

Vanjski kondenzatorski motor.

Radni kondenzator spreman za priključivanje na priključnu kutiju.

S mogućnošću upravljanja brzinom.

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje.

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Upute za montažu

Zbog svoje male težine za transport model EHD na krov nije potrebna dizalica ili teretno dizalo.

Električni spoj

Priključivanje na steznu letvicu u kućištu.

Sigurnosne upute

Pri slobodnom usisavanju ventilator smijete puštati u rad samo ako osigurate zaštitu od slučajnog dodira na propeleru u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EHD 25 |
| Volumen zraka: | 825 m³/h |
| Tip propelera: | radijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  -  |
| SEC average: | -26 kWh/(m²\*a) |
| Klasa energetske učinkovitosti: | C |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 148 W |
| IMaks.: | 0,65 A |
| Vrsta zaštite: | IP X5 |
| Moguća promjena pola: |  -  |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 8 kg |
| Težina s pakovanjem: | 8,78 kg |
| Nominalna dužina: | 250 mm |
| Širina: | 405 mm |
| Visina: | 405 mm |
| Dubina: | 302 mm |
| Širina s pakovanjem: | 435 mm |
| Visina s pakovanjem: | 415 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 340 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | -20 °C do 50 °C |
| Razina zvučnog tlaka: | 55 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799873051 |
| Broj artikla: | 0087.0305 |

Proizvođač: MAICO

EHD 25 Radijalni krovni ventilator