**Kanalni nastavak s brtvom s valjanim prstenom 45° KSS 100**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | KSS 100 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799554639 |
| Broj artikla: | 0055.0463 |

Proizvođač: MAICO

KSS 100 Kanalni nastavak s brtvom s valjanim prstenom 45°