**Koljeno ventilacijske cijevi, toplinski izolirano MT-B125 90/45**

Koljeno ventilacijske cijevi od 90° koje se jednostavnim piljenjem može podijeliti u dva koljena ventilacijske cijevi od 45°.

Treba ugraditi spojnicom ventilacijske cijevi MT-V ili prijelazom ventilacijske cijevi MT-Ü.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MT-B125 90/45 |
| Volumen zraka: | 200 m³/h preporučeno |
| Materijal unutrašnje stijenke: | Izolirajuća poliolefinska pjena, izolirane protiv širenja pare |
| Materijal cijevi s plaštom: | Polietilen (HDPE) |
| Boja: | crna |
| Težina: | 0,3 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,34 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Unutrašnji promjer: | 125 mm |
| Vanjski promjer: | 160 mm |
| Širina: | 247 mm |
| Visina: | 160 mm |
| Dubina: | 160 mm |
| Širina s pakovanjem: | 247 mm |
| Visina s pakovanjem: | 160 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 160 mm |
| Debljina zida: | 15 mm |
| Temperatura struje zraka: | -40 °C do 95 °C |
| Temperatura okoline: | -40 °C do 95 °C |
| Faktor provođenja topline: | 0,040 W/m\*K na 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599838 |
| Broj artikla: | 0059.0983 |

Proizvođač: MAICO

MT-B125 90/45 Koljeno ventilacijske cijevi, toplinski izolirano