**Ugradbeni zidni ventilator ET 31**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ET 31 |
| Volumen zraka: | 1.800 m³/h |
| Brzina: | 1.425 1/min |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | ✔ |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Nominalna snaga: | 90 W |
| Apsorpcija struje: | 110 W |
| INomin.: | 0,5 A |
| IMaks.: | 0,6 A |
| Vrsta zaštite: | IP 24 |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | vodoravno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 6 |
| Nominalna dužina: | 315 mm |
| Razina zvučnog tlaka: | 65 dB(A) |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799815037 |
| Broj artikla: | 0081.0503 |

Proizvođač: MAICO

ET 31 Ugradbeni zidni ventilator