**Element za usisni zrak, neregulirani ZE 15-1**

Jedinica za pakiranje: Unutrašnja rešetka, zidni odvojak (izvlačiv do 380 mm), vanjska rešetka s rešetkom za muhe.

ZE 10-1: Moguća kombinacija s cijevnim ventilatorom ECA 11 E.

ZE 15-1: Moguća kombinacija s cijevnim ventilatorom ECA 15/2 E ili ECA 15/4 E.

Upute za ugradnju

Preporučeno projektiranje:

1 ZE 8-IZ pro 20 m2 stambene površine.

1 ZE 10-IZ pro 30 m2 stambene površine.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZE 15-1 |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 1,695 |
| Širina s pakovanjem: | 320 mm |
| Visina s pakovanjem: | 285 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 320 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520153 |
| Broj artikla: | 0152.0015 |

Proizvođač: MAICO

ZE 15-1 Element za usisni zrak, neregulirani