**Zaštitna rešetka, metal SG 40**

Zaštitna rešetka za ventilatore u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Prikladna za ventilatore s nastavcima spoja cijevi.

Moguća montaža na strani usisa i tlaka.

Od antistatičkog materijala za primjenu u područjima izloženima opasnosti od eksplozije.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SG 40 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Materijal: | Žica, kromirana |
| Težina: | 0,7 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,7 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 400 mm |
| Širina: | 455 mm |
| Visina: | 455 mm |
| Dubina: | 5,5 mm |
| Širina s pakovanjem: | 455 mm |
| Visina s pakovanjem: | 455 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 455 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799501183 |
| Broj artikla: | 0150.0118 |

Proizvođač: MAICO

SG 40 Zaštitna rešetka, metal