**Koljeno, vučeno s brtvom s valjanim prstenom 60° B60-160**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | B60-160 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553212 |
| Broj artikla: | 0055.0321 |

Proizvođač: MAICO

B60-160 Koljeno, vučeno s brtvom s valjanim prstenom 60°