**Zračni filtar, zamjena Duo M6**

Zamjenski zračni filtar za decentralni ventilacijski uređaj s rekuperacijom topline Duo.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | Duo M6 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | crno/bijelo |
| Težina: | 0,04 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,04 kg |
| Razred filtra: | ISO ePM2,5 ≥ 50 % (M6) |
| Širina: | 210 mm |
| Visina: | 113 mm |
| Dubina: | 33 mm |
| Širina s pakovanjem: | 211 mm |
| Visina s pakovanjem: | 170 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 34 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990970 |
| Broj artikla: | 0093.1439 |

Proizvođač: MAICO

Duo M6 Zračni filtar, zamjena