**Protupožarni stropni zglob TS 18 DN 100**

Protupožarni stropni zglob za sustave za odsisni zrak ER.

S kontinuiranim slobodnim poprečnim presjekom i glatkim unutrašnjim površinama.

Opće tehničko odobrenje, broj odobrenja Z-41.3-556.

Potvrda o odobrenju nalazi se na www.maico-ventilatoren.com.

Klasa vatrootpornosti K90-18017.

Bez održavanja.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TS 18 DN 100 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Strop |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim |
| Težina: | 0,9 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,94 kg |
| Protupožarna zaštita: | da |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 100 mm |
| Širina: | 226 mm |
| Visina: | 152 mm |
| Dubina: | 126 mm |
| Širina s pakovanjem: | 227 mm |
| Visina s pakovanjem: | 153 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 130 mm |
| Broj odobrenja: | Z-41.3-556 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799513209 |
| Broj artikla: | 0151.0320 |

Proizvođač: MAICO

TS 18 DN 100 Protupožarni stropni zglob