**Žaluzina AS 30**

Žaluzine za odsis zraka.

S pocinčanom zaštitnom rešetkom.

Od nominalne veličine 35 sa srednjim potpornjem za povećanje stabilnosti žaluzine.

Preporučeni pribor: Spojni okvir ZVR za pričvršćivanje žaluzina AS i RS na ventilator umjesto na zid.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AS 30 |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Ugradnja: | izvana |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Plastika, otporna na kišu i ultraljubičasto zračenje |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Boja lamela: | srebrnosiva |
| Težina: | 0,77 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,95 kg |
| Vrsta žaluzine: | samootvarajući/samozatvarajući |
| Nominalna dužina: | 300 mm |
| Širina: | 366 mm |
| Visina: | 366 mm |
| Dubina: | 40 mm |
| Širina s pakovanjem: | 430 mm |
| Visina s pakovanjem: | 380 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513322 |
| Broj artikla: | 0151.0332 |

Proizvođač: MAICO

AS 30 Žaluzina