**Komplet zatvarača RLS G1V**

Komplet zatvarača za regulaciju zraka u prostoriji WS 75 Powerbox-a.

Regulacija zraka u prostoriji RLS G1 WS se stoga može instalirati u podžbuknu utičnicu.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RLS G1V |
| Materijal: | Staklo |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 0,16 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,26 kg |
| Širina: | 130 mm |
| Visina: | 92 mm |
| Dubina: | 15 mm |
| Širina s pakovanjem: | 265 mm |
| Visina s pakovanjem: | 165 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 49 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992486 |
| Broj artikla: | 0093.1591 |

Proizvođač: MAICO

RLS G1V Komplet zatvarača