**Brtva s valjanim prstenom RD 125**

Brtva s valjanim prstenom za obložene spirokanale.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RD 125 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | EPDM-kaučuk |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752325 |
| Broj artikla: | 0175.0232 |

Proizvođač: MAICO

RD 125 Brtva s valjanim prstenom