**Ravni kompaktni razdjelnik zraka od plastike, 12-struki MA-FV12-63**

Ravni kompaktni razdjelnik zraka od plastike koja se može reciklirati za 12 čeličnih kanala DN 63, dovod DN 160. Pogodno za fleksibilne mogućnosti montaže koje štede prostor.

Ravni razdjelnik zraka koji se sastoji od: 1 poklopac za zatvaranje DN 200, 1 priključni prijelaz DN 160, 1 završni poklopac DN 160, 12 brtvenih prstena DN 63, 12 odvojivih sigurnosnih stezaljki DN 63 za pričvršćivanje čeličnih kanala, 9 poklopaca za zatvaranje DN 63.

Boja antracita (tijelo) s bijelim/malo prozirnim priključnim postoljem.

S utičnom vizualnom provjerom za precizno i kontrolirano ubacivanje fleksibilnog čeličnog kanala.

Moguća uporaba kao razdjelnik od 90°, odn. također kao provodni razdjelnik s opcioppnalnim priborom (v. priključni prijelaz).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MA-FV12-63 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid / Pod |
| Materijal: | Polipropilen (PP) |
| Boja: | Antracit |
| Težina: | 2,74 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,47 kg |
| Promjer priključka: | 160 mm |
| Promjer priključka za fleksibilan čelični kanal: | 63 mm |
| Broj postolja: | 12 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 63 mm |
| Širina: | 445 mm |
| Visina: | 80 mm |
| Dubina: | 445 mm |
| Širina s pakovanjem: | 478 mm |
| Visina s pakovanjem: | 146 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 478 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992936 |
| Broj artikla: | 0059.2124 |

Proizvođač: MAICO

MA-FV12-63 Ravni kompaktni razdjelnik zraka od plastike, 12-struki