**Kombinirani razdjelnik za zvučnu izolaciju KSDV 2-125/12-75**

Razdjelnik zraka s integriranom zvučnom izolacijom.

Modul za smanjenje zvuka struja usisnog i odsisnog zraka MAICO KWL uređaja.

Dva cijevna priključka na strani uređaja (Ø 125 mm) i 12 priključaka na strani prostorije (Ø 75 mm).

Kompatibilno s MAICOFlex i MAICOAir.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | KSDV 2-125/12-75 |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop / Stropna kosina |
| Materijal: | Lim |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 15,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 18,7 kg |
| Broj postolja: | 12 |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 75 mm |
| Širina: | 595 mm |
| Visina: | 215 mm |
| Dubina: | 800 mm |
| Širina s pakovanjem: | 650 mm |
| Visina s pakovanjem: | 270 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 890 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925866 |
| Broj artikla: | 0092.0586 |

Proizvođač: MAICO

KSDV 2-125/12-75 Kombinirani razdjelnik za zvučnu izolaciju