**Pokrov ER-A**

ER-A - standardni model

Standardni poklopac za ER EC s indikacijom zamjene filtra (Timestrip).

Osnovno opterećenje 30 m³/h, puno opterećenje 60 m³/h.

Uklj/isklj stupnja punog opterećenja svjetlosnom sklopkom ili odvojenom sklopkom.

Prebacivanje na stupanj punog opterećenja (60 m³/h) s odgodom uključivanja od oko 60 sek.

Vrijeme naknadnog rada punog opterećenja oko 15 min.

Posebna svojstva

Dizajn lijepog oblika optimiziran za strujanje.

Bez alata zamjenjivi filtar.

S indikatorom za zamjenu filtra.

Značajke

Uređaj može raditi u neprekidnom radu na stupnju osnovnog opterećenja.

Vrsta zaštite IP X5 za sigurnost u kupaonici.

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Za odsis zraka iz jedne prostorije sa samo jednim ventilatorom.

Filtar ISO Coarse 30 % (G2), zamjena filtra bez alata.

Pokrov se može okretati za ± 5°, stoga je moguće uravnoteženje koso postavljenog kućišta.

Bez mogućnosti upravljanja brojem okretaja.

Varijanta uključivanja: Dodatnom sklopkom možete uključiti ili isključiti osnovno opterećenje (vidi shemu spajanja na internetu).

\* Tvornička postavka

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER-A |
| Model: | Norma |
| Volumen zraka: | 30 m³/h / 60 m³/h (Stupanj 1/Stupanj 2) |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Vrsta zaštite: | IP X5 |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Vrsta sustava: | decentralno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,47 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,62 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Širina: | 281 mm |
| Visina: | 281 mm |
| Dubina: | 33 mm |
| Širina s pakovanjem: | 310 mm |
| Visina s pakovanjem: | 300 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 40 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Odgoda uključivanja: | 60 s |
| Razina zvučnog tlaka: | 15 dB(A) / 35 dB(A) kombinirano s ER GH; 31 dB(A) / 41 dB(A) kombinirano s ER GH AP/APB/ podatak u skladu s DIN 18017-3 pri ekvivalentnoj površini apsorpcije AL = 10 m² |
| Broj odobrenja: | Z-51.1-478 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843610 |
| Broj artikla: | 0084.0361 |

Proizvođač: MAICO

ER-A Pokrov