**Fleksibilna ravna cijev FFS-R52**

Fleksibilna ovalna ravna cijev od plastike s unutrašnjom cijevi.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FFS-R52 |
| Maks. volumen zraka: | 45 m³/h |
| Volumen zraka: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 0,3 Pa/m / 1,1 Pa/m / 2,5 Pa/m |
| Težina: | 13 kg |
| Težina s pakovanjem: | 13 kg |
| Duljina: | 20 m |
| Širina: | 132 mm |
| Visina: | 52 mm |
| Dubina: | 132 mm |
| Širina s pakovanjem: | 132 mm |
| Visina s pakovanjem: | 52 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 132 mm |
| Jedinica za pakiranje: | Jedna rola od 20 m |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558705 |
| Broj artikla: | 0055.0870 |

Proizvođač: MAICO

FFS-R52 Fleksibilna ravna cijev