**Protupožarni stropni zglob TS 18 DN 140**

Protupožarni stropni zglob za sustave za odsisni zrak ER.

S kontinuiranim slobodnim poprečnim presjekom i glatkim unutrašnjim površinama.

Opće tehničko odobrenje, broj odobrenja Z-41.3-556.

Potvrda o odobrenju nalazi se na www.maico-ventilatoren.com.

Klasa vatrootpornosti K90-18017.

Bez održavanja.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TS 18 DN 140 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Strop |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim |
| Težina: | 1,37 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,42 kg |
| Protupožarna zaštita: | da |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 140 mm |
| Širina: | 273 mm |
| Visina: | 167 mm |
| Dubina: | 173 mm |
| Širina s pakovanjem: | 274 mm |
| Visina s pakovanjem: | 168 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 174 mm |
| Broj odobrenja: | Z-41.3-556 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799513223 |
| Broj artikla: | 0151.0322 |

Proizvođač: MAICO

TS 18 DN 140 Protupožarni stropni zglob