**Aksijalni cijevni ventilator DZR 50/84 A**

Značajke

S obrnutim načinom rada. Pri neodgovarajućem smjeru strujanja zraka 35 % manje količine zraka.

Ventilatori s dodatnom oznakom „A“ u vrsti zaštite IP 55, vrsta zaštite provjerena u skladu s normom DIN VDE 0530, dio 5. Ventilatori s dodatnom oznakom „D“ u vrsti zaštite IP 54.

Izolacija protiv vlage. Motori s kugličnim ležajem. Bez održavanja. Plastično obloženo prahom.

Jednofazni tipovi sa serijskom zaštitom od pregrijavanja.

Rotori s 8 listova s profilom nosive površine od poliamida ojačanog staklenim vlaknima. Velika učinkovitost, mala buka.

Pocinčano kućište s obje strane s prirubnicom i s vanjskom priključnom kutijom s vrstom zaštite IP 54.

Otvor prirubnice u skladu s normom DIN 24154, list 2, 7/66, kod tipova DZR 56/6 A i DZR 56/4 A u skladu s normom DIN 24154 dio 2, 7/90.

Prikladno za ugradnju u svakom položaju.

Motor sa sklopkom za promjenu pola

Trofazna struja 400 V, 50 Hz.

Sklopka za promjenu pola za dvije brzine.

Pri omjeru brzine 1:2 višebrzinski krug, inače dva odvojena namotaja.

Ventilatori s vrstom zaštite IP 55.

Zaštita od pregrijavanja pomoću temperaturnih osjetnika u namotaju po želji za dodatnu naknadu.

Priključci bez napona vođeni na stezaljke.

1. PTC termorezistor, uređaj za okidanje na mjestu ugradnje.

2. Toplinski kontakti u kombinaciji sa zaštitnom sklopkom motora tip MV 25.

Tihi hod zbog ovjesa motora koji prigušuje vibracije.

S aluminijskim umjesto plastičnim rotorom uz dodatnu naknadu (vidi pribor) osim nominalne veličine 45.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZR 50/84 A |
| Volumen zraka: | 4.400 m³/h / 9.100 m³/h |
| Brzina: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Maksimalna apsorpcija struje: | 160 W / 860 W |
| Moguća promjena pola: |  ✔  |
| Težina: | 20,1 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0086.0449 |

Proizvođač: MAICO

DZR 50/84 A Aksijalni cijevni ventilator