**Ogranak 90° AB 160-180**

Ogranci od 90° za obložene spirokanale, uklj. usne brtve.

Za priključivanje više razdjelnika zraka na jedan odvojak za usisni ili odsisni zrak.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AB 160-180 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553724 |
| Broj artikla: | 0055.0372 |

Proizvođač: MAICO

AB 160-180 Ogranak 90°