**Automatski tajmer ZA 4**

Automatski tajmer za ručno aktiviranje rada ventilatora.

Za regulaciju ventilatora, svjetiljki, električnih uređaja itd.

Vremenska automatika ili neprekidni rad mogu se namjestiti preko prilagodnog prstena.

Vrijeme naknadnog rada može se namjestiti bez stupnjeva.

S pneumatskim sustavom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZA 4 |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 4 A |
| Vrsta zaštite: | IP 30 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,132 kg |
| Širina: | 80 mm |
| Visina: | 80 mm |
| Dubina: | 55 mm |
| Širina s pakovanjem: | 83 mm |
| Visina s pakovanjem: | 60 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 83 mm |
| Daljinski upravljač: | - |
| Vrijeme naknadnog rada: | 1 min - 15 min |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799574262 |
| Broj artikla: | 0157.0426 |

Proizvođač: MAICO

ZA 4 Automatski tajmer