**Podžbukno kućište ER-UP/GH**

Ventilacija jedne prostorije

Ugradnja u kupaonice, toalete i kućne kuhinje.

Stražnje plastično odsisno postolje sa samoaktivirajućim plastičnim štitnikom od povratnog toka.

Plastični štitnik od povratnog toka dodatno služi kao hladno-dimna zaklopka.

Moguća ugradnja unutar i izvan okna u zid i strop.

Mala dubina podžbuknog kućišta i poklopca.

Za smjer ispuhivanja prema straga gore, straga desno ili straga lijevo.

Promjer priključka DN 75/80.

Plastični dijelovi uobičajeno zapaljivi u skladu s klasom B 2.

S nadžbuknom zaštitnom oblogom.

Ventilacija druge prostorije

Komplet spoja za drugu prostoriju ER-ZR za ventilaciju druge prostorije.

U kućište ER-UP/GH za dodatno su postolje desno, lijevo i dolje. Postavljene točke pucanja.

Vrste ventilatora koje se mogu primijeniti za ventilaciju druge prostorije u skladu s normom DIN 18017-3: ER 100 E, ER 100 EVZ, ER 100 EG.

Glavna prostorija: 60 m³/h

Druga prostorija: 40 m³/h

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER-UP/GH |
| Model: | Stražnje plastično odsisno postolje sa samoaktivirajućim plastičnim štitnikom od povratnog toka, bez protupožarnog kućišta, moguć spoj za drugu prostoriju desno/lijevo/dolje |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | plava |
| Protupožarna zaštita: | ne |
| Smjer ispuhivanja: | straga |
| Promjer priključka: | 75 mm / 80 mm |
| Širina: | 230 mm |
| Visina: | 230 mm |
| Dubina: | 112 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0084.0370 |

Proizvođač: MAICO

ER-UP/GH Podžbukno kućište