**BA 200/100-2**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | BA 200/100-2 |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim |
| Protupožarna zaštita: | da |
| Broj postolja: | 2 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 200 mm |
| Broj odobrenja: | Z-41.6-573 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799930556 |
| Broj artikla: | 0093.0055 |

Proizvođač: MAICO

BA 200/100-2