**Žaluzina, električna BK 25**

Električna žaluzina kao protukišna zaštita i blokada hladnog zraka pri isključenom ventilatoru.

MK s motorom s prijenosom: Nominalna snaga 3 W, nazivna struja 0,015 A.

BK s bimetalnom žaluzinom: Nominalna snaga 25 W, nazivna struja 0,01 A, zaletna struja 1,8 A - 1s. Regulacija brzine s regulatorom brzine STU 2,5 / ST 2,5.

Model u skladu s klasom zaštite II (bez priključka zaštitnog vodiča).

Otvara se i zatvara pri uključivanju i isključivanju ventilatora.

MK zahtijeva 4-žilni mrežni vod.

BK zahtijeva 3-žilni mrežni vod.

Na upit se mogu isporučiti posebni modeli s graničnom sklopkom. Granična sklopka aktivira se pri potpuno otvorenoj žaluzini.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | BK 25 |
| Pad tlaka: | 11 Pa |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Nominalna snaga: | 25 W |
| INomin.: | 0,1 A |
| IMaks.: | 1,8 A |
| Zaletna struja: | 1,8 A / 1 s |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Pogon: | Legura |
| Ugradnja: | izvana |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Boja lamela: | srebrnosiva |
| Težina: | 1,41 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,63 kg |
| Vrsta žaluzine: | električno |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 250 mm |
| Širina: | 370 mm |
| Visina: | 370 mm |
| Dubina: | 50,5 mm |
| Širina s pakovanjem: | 385 mm |
| Visina s pakovanjem: | 385 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 60 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939016 |
| Broj artikla: | 0093.0901 |

Proizvođač: MAICO

BK 25 Žaluzina, električna