**Ogranak 90° AB 125-125**

Ogranci od 90° za obložene spirokanale, uklj. usne brtve.

Za priključivanje više razdjelnika zraka na jedan odvojak za usisni ili odsisni zrak.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AB 125-125 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim |
| Težina: | 0,52 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,52 kg |
| Širina: | 250 mm |
| Visina: | 182 mm |
| Dubina: | 182 mm |
| Širina s pakovanjem: | 250 mm |
| Visina s pakovanjem: | 130 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 182 mm |
| Nominalna dužina prolaza: | 125 mm |
| Nominalna dužina odvojka: | 125 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553557 |
| Broj artikla: | 0055.0355 |

Proizvođač: MAICO

AB 125-125 Ogranak 90°