**Ugradbeni zidni ventilator EMA 16**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EMA 16 |
| Volumen zraka: | 380 m³/h |
| Brzina: | 2.540 1/min |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Apsorpcija struje: | 25 W |
| IMaks.: | 0,17 A |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 1,5 |
| Koloturnik integriran: |  -  |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 080274 |

Proizvođač: MAICO

EMA 16 Ugradbeni zidni ventilator