**Pribor za prozorsku ugradnju FE 100/1 AP**

Značajke

Za ugradnju malih sobnih ventilatora grupe ECA 100 ipro u prozore i tanke zidove.

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Kućište od čvrste i otporne plastike.

Opseg isporuke: vanjska žaluzina AP ili vanjska rešetka SG, 3 x razmačna okvira, 2 x brtvena prstena, navojni nastavak, 3 x vijka za pričvršćivanje ventilatora, stremen za vučno rasterećenje s 2 x vijka, uvodnica kabela, uputa za montažu.

Upute za montažu

Jednostavna montaža u isječak prozora zbog adaptera i navojnih priključaka koji se vijcima mogu pričvrstiti jedan u drugi.

Debljina stakla minimalno 3 mm, razmak staklene ploče 75 mm.

Prozorski isječak od 115 do 120 mm.

Nije prikladno za ugradnju u otklopive dvostruke prozore.

Električni spoj

Na steznoj letvici u kućištu uređaja ECA 100 ipro...

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FE 100/1 AP |
| Mjesto ugradnje: | Prozor / Tanki zid |
| Položaj za ugradnju: | vodoravno |
| Materijal: | Plastika, otporna na udarce |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,48 kg |
| Širina: | 150 mm |
| Visina: | 150 mm |
| Dubina: | 103 mm |
| Širina s pakovanjem: | 157 mm |
| Visina s pakovanjem: | 157 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 123 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799934998 |
| Broj artikla: | 0093.0499 |

Proizvođač: MAICO

FE 100/1 AP Pribor za prozorsku ugradnju