**Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 40/1**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ESR 40/1 |
| Volumen zraka: | 2.500 m³/h |
| Brzina: | 1.200 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Nominalna snaga: | 585 W |
| INomin.: | 3 A |
| IMaks.: | 3 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Toplinska klasa: | F |
| Težina: | 40,14 |
| Težina s pakovanjem: | 43,12 kg |
| Nominalna dužina: | 400 mm |
| Širina s pakovanjem: | 785 mm |
| Visina s pakovanjem: | 500 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 615 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 50 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802877 |
| Broj artikla: | 0080.0287 |

Proizvođač: MAICO

ESR 40/1 Zvučno izolirana ventilacijska kutija