**Pričvrsna obujmica MT-LS160**

Dvodijelna pričvrsna obujmica s prethodno ugrađenim zateznim vijcima za montažu toplinski izoliranog sustava ventilacijskih cijevi MAICOTherm MT.

Opremljeno sa zglobnim vijkom za sigurnu i jednostavnu završnu montažu.

Brza montaža zato što se vješanje cijevi/koljena može obaviti bez alata.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MT-LS160 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid / Pod |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,18 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,2 kg |
| Nominalna dužina: | 160 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 200 mm |
| Širina: | 260 mm |
| Visina: | 145 mm |
| Dubina: | 20 mm |
| Širina s pakovanjem: | 260 mm |
| Visina s pakovanjem: | 145 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 20 mm |
| Navoj: | M8 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799180661 |
| Broj artikla: | 0018.0066 |

Proizvođač: MAICO

MT-LS160 Pričvrsna obujmica