**Montažna ploča WS 120 Trio L MP**

Montažna ploča WS 120 Trio L MP za precizno postavljanje na strani zida cijevi za usisni i odsisni zrak u gruboj gradnji.

Opcija raspodjele pomoću kombiniranog zidnog postolja.

Za poprečno protočne verzije WS 120 Trio montažna ploča se može lako odvojiti pomoću predviđenih točki pucanja.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WS 120 Trio L MP |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Lim, plastika |
| Boja: | srebrno/crno |
| Težina: | 2,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,26 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 125 mm |
| Širina: | 320 mm |
| Visina: | 180 mm |
| Dubina: | 660 mm |
| Širina s pakovanjem: | 325 mm |
| Visina s pakovanjem: | 188 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 685 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | -40 °C do 95 °C |
| Temperatura okoline: | -40 °C do 95 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925873 |
| Broj artikla: | 0092.0587 |

Proizvođač: MAICO

WS 120 Trio L MP Montažna ploča