**Regulator brzine STU 5**

Regulator brzine za regulaciju ventilatora bez stupnjeva.

Minimalna brzina može se namjestiti.

Načelo rada: Regulacija faznog kuta.

Preporučeni razmak od radijskih i televizijskih uređaja: 3 m.

Uključivanje ventilatora na maksimalnu brzinu okretanjem regulacijskog gumba. Daljnje okretanje smanjuje brzinu.

S kontrolnim svjetlom.

Provjereno u skladu s normom VDE.

Dodatni prespojni kontakt (230 V) za npr. aktiviranje žaluzine.

Zbog tehnike faznog kuta u donjem području brzine može se pojaviti fizikalno uvjetovano zujanje. U prostorijama kolje zahtijevaju rad ventilatora s malo buke stoga primijenite petostupanjske transformatore TRE... za regulaciju brzine.

Moguća montaža na zidove, ali izbjegavajte montažu na stropove zbog stvaranja temperature.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | STU 5 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Maksimalno opterećenje: | 4,3 A |
| Minimalno opterećenje: | 0,2 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,435 kg |
| Širina: | 81 mm |
| Visina: | 152 mm |
| Dubina: | 64 mm |
| Širina s pakovanjem: | 97 mm |
| Visina s pakovanjem: | 190 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 77 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578161 |
| Broj artikla: | 0157.0816 |

Proizvođač: MAICO

STU 5 Regulator brzine