**Termostat TH 16**

Termostat za upravljanje ventilatorima ovisno o kvaliteti zraka.

Rad ventilatora prema odabiru pri rastućoj ili padajućoj temperaturi zraka (kontakt za promjenu).

Za prespajanje trofaznih ventilatora potreban je univerzalni sklopnik US 16 T.

Provjereno u skladu s normama VDE, SEV, Semko i Nemko.

Pribor: Okretna sklopka DS 10 za rad ventilatora neovisno o termostatu.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TH 16 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Maksimalno opterećenje (indukcijsko opterećenje): | 4 A |
| Maksimalno opterećenje (otporno opterećenje): | 16 A |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Težina: | 0,31 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,35 kg |
| Širina: | 115 mm |
| Visina: | 150 mm |
| Dubina: | 68 mm |
| Širina s pakovanjem: | 123 mm |
| Visina s pakovanjem: | 158 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 77 mm |
| Temperatura okoline: | 50 °C |
| Područje postavki temperature: | 0 °C do 50 °C |
| Diferencijalni procijep: | oko 1,5 K |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577485 |
| Broj artikla: | 0157.0748 |

Proizvođač: MAICO

TH 16 Termostat