**Petostupanjski transformator TRV 1,0**

Petostupanjski transformator za namještanje brzine.

Za regulaciju trofaznih ventilatora.

Sa zaštitnom sklopkom motora.

S glavnom zaštitom i upravljačkim osiguračem.

S kontrolnim svjetlom.

Jedna se žaluzina može aktivirati preko L2.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TRV 1,0 |
| Maksimalno opterećenje: | 1 A |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Težina: | 5,98 |
| Težina s pakovanjem: | 5,98 kg |
| Širina: | 168 mm |
| Visina: | 220 mm |
| Dubina: | 174 mm |
| Širina s pakovanjem: | 220 mm |
| Visina s pakovanjem: | 210 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 270 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577157 |
| Broj artikla: | 0157.0715 |

Proizvođač: MAICO

TRV 1,0 Petostupanjski transformator