**Spojni rukavac MA-M63**

Spojni rukavac DN63 od plastike koja se može reciklirati za jednostavni i za zrak nepropusni spoj fleksibilnih čeličnih kanala DN63.

Spojni rukavac DN63 koji se sastoji od: 2 brtvena prstena DN63, 2 odvojive sigurnosne stezaljke DN63 za pričvršćivanje fleksibilnih čeličnih kanala.

Boja bijela/malo prozirna.

S utičnom vizualnom provjerom za precizno i kontrolirano ubacivanje fleksibilnog čeličnog kanala.

Jedinica za pakiranje: 1 kom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MA-M63 |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid / Pod |
| Materijal: | Polipropilen (PP) |
| Boja: | bijelo -prozirno |
| Težina: | 0,07 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,09 kg |
| Nominalna dužina: | 63 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 63 mm |
| Širina: | 71 mm |
| Visina: | 71 mm |
| Dubina: | 82 mm |
| Širina s pakovanjem: | 120 mm |
| Visina s pakovanjem: | 120 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 120 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992998 |
| Broj artikla: | 0059.2130 |

Proizvođač: MAICO

MA-M63 Spojni rukavac