**Disk-ventil, protupožarna zaštita TB 12**

Disk-ventili za odsis zraka.

Ugradbeni okvir i kućište ventila povezani su bajunetnom pregradom.

Regulacija struje zraka bez stupnjeva okretnim diskom ventila.

Montaža s ugradbenim okvirom.

Klasa protupožarnosti K 90 - 18017.

Montaža unutar i izvan protupožarnih stijenki okna.

Linija tipa WBV: S protupožarnim uređajem za isključivanje bez održavanja i hermetički zatvorenim uređajem za okidanje.

Linija tipa TB:

Blokada uređaja za isključivanja topljivim zaštitnim osiguračem bez kadmija.

Okidanje topljivog zaštitnog osigurača na 72 °C ili ručno.

Preporučeni pribor: Element filtra za hvatanje masnoća FFE pri primjeni u prostorijama s odsisnim zrakom koji sadrži masnoće (npr. u kuhinjama itd.).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TB 12 |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Materijal: | Čelični lim, obložen prahom |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,68 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,7 kg |
| Protupožarna zaštita: | da |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 125 mm |
| Širina: | 162 mm |
| Visina: | 162 mm |
| Dubina: | 88 mm |
| Širina s pakovanjem: | 160 mm |
| Visina s pakovanjem: | 150 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 160 mm |
| Broj odobrenja: | Z-41.3-606 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799512714 |
| Broj artikla: | 0151.0271 |

Proizvođač: MAICO

TB 12 Disk-ventil, protupožarna zaštita