**Radijalna ravna kutija EFR 10 R**

Modeli

EFR 10, EFR 12: 1 brzina

EFR 10 R, EFR 12 R: Pet stupnjeva; za rad s osnovnim opterećenjem možete odabrati jedan od četiri stupnja. Peti stupanj (maksimum) regulira se preko dodatnog kontakta, npr. svjetlosne sklopke ili higrostata. Vrijeme naknadnog rada namješta se u uređaju preko potenciometra (3 - 25 minuta).

Značajke

Ugradnja u ventilacijske kanale DN 100 i DN 125.

Minimalne dimenzije za ugradnju u slučaju malo prostora. Idealno za saniranje.

Radijalni propeleri s unatrag savijenim krilima.

Ulazni i izlazni priključak na strani spojnice, za izravnu ugradnju u ventilacijske kanale.

Vrsta zaštite IP 20.

Motor

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje.

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Upute za montažu

Moguća ugradnja u svakom položaju.

S montažnom pločom za zidnu i stropnu montažu.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EFR 10 R |
| Volumen zraka: | 220 m³/h |
| Brzina: | 2.373 1/min |
| Tip propelera: | radijalni |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 52 W |
| PMax: | 52 W |
| IMaks.: | 0,23 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Strop |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 4,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 5,015 kg |
| Ventilator se može izvući: | ✔ |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Širina: | 241 mm |
| Visina: | 122 mm |
| Dubina: | 448 mm |
| Širina s pakovanjem: | 265 mm |
| Visina s pakovanjem: | 165 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 465 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | -20 °C do 50 °C |
| Temperatura okoline: | 50 °C |
| Razina zvučnog tlaka: | 34 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799805717 |
| Broj artikla: | 0080.0571 |

Proizvođač: MAICO

EFR 10 R Radijalna ravna kutija