**Prečistač zraka CleanBox 1200**

Značajke

Filtrira 99,995 % bakterija i virusa (npr. korona virus) u zraku.

Vizualizacija kvalitete zraka pomoću osjetnika CO2.

Predfiltar ISO ePM1= 55 % (F7) / HEPA filtar H14.

Dizajnirani stakleni upravljač: Jednostavno i intuitivno upravljanje.

Automatski način rada ili ručni način rada pomoću 4 stupnja snage.

Integrirani osjetnik za CO2.

Tih rad bez propuha.

Robusno i sigurno kućište od čeličnog lima.

Energetski štedljivi ventilator s oznakom EC.

Plug & Play preko utičnice.

Jednostavan transport do mjesta uporabe pomoću transportnih kotača.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | CleanBox 1200 |
| Model: | HEPA filtar (H14) |
| Cirkulacija zraka: | 400 m³/h - 1.200 m³/h |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | ✔ |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Nominalna snaga: | 32 W / 57 W / 86 W / 170 W |
| IMaks.: | 0,71 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Moguća promjena pola: | - |
| Električni utični spoj: | Utikač |
| Mjesto ugradnje: | mobilno |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, obložen prahom |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 125 kg |
| Težina s pakovanjem: | 155 kg |
| Vrsta filtra: | Predfiltar + filtar HEPA |
| Razred filtra: | ISO ePM1 55 % (F7) / H14 |
| Širina: | 500 mm |
| Visina: | 1.900 mm |
| Dubina: | 600 mm |
| Širina s pakovanjem: | 780 mm |
| Visina s pakovanjem: | 2.050 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 880 mm |
| Temperatura okoline: | -5 °C do 40 °C |
| Razina zvučnog tlaka: | 32 dB / 38 dB / 41 dB / 44 dB Razmak 1 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799956501 |
| Broj artikla: | 0095.0650 |

Proizvođač: MAICO

CleanBox 1200 Prečistač zraka