**Unutarnja rešetka LGZ 42/12**

Unutarnja rešetka s prednjim okvirom.

S prednjim okomitim okretnim postavljenim skretnim zračnim lamelama.

Regulacija struje zraka prilagodljivim kutom utorom za klizanje.

Potreban pribor: Ugradbena kutija EK.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | LGZ 42/12 |
| Smjer zraka: | Usis zraka |
| Smisleni protok zraka pri 75 % otvorenosti utora za klizanje: | 100 m³/h - 350 m³/h |
| Ugradnja: | iznutra |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Kanal |
| Materijal: | Čelični lim, emajlirani |
| Boja: | svijetlosiva |
| Težina: | 1,96 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,2 kg |
| Širina: | 450 mm |
| Visina: | 160 mm |
| Dubina: | 61 mm |
| Širina s pakovanjem: | 410 mm |
| Visina s pakovanjem: | 180 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 90 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512639 |
| Broj artikla: | 0151.0263 |

Proizvođač: MAICO

LGZ 42/12 Unutarnja rešetka