**CO2-osjetnik Trio CO2 E**

Pomoću osjetnika za CO2 se ventilacijski sustav može regulirati sukladno izmjerenoj vrijednosti CO2.

Mjerno područje osjetnika iznosi od 0 – 2000 ppm.

Područje regulacije tvornički je 600 – 1300 ppm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | Trio CO2 E |
| Osjetnik: | vanjski |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,06 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,09 kg |
| Širina: | 110 mm |
| Visina: | 100 mm |
| Dubina: | 25 mm |
| Širina s pakovanjem: | 120 mm |
| Visina s pakovanjem: | 105 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 30 mm |
| Temperatura okoline: | 0 °C do 50 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799981022 |
| Broj artikla: | 0157.1681 |

Proizvođač: MAICO

Trio CO2 E CO2-osjetnik