**Montažni kutnik za strop WS-BWD 160**

Montažni kutnik s prigušnim elementom za montažu središnjih ventilacijskih uređaja WS 120 Trio, WS 160 Flat i WS 300 Flat na strop.

Putem integriranog prigušnog elementa se uređaj zvučno-tehnički odvaja od stropa.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WS-BWD 160 |
| Mjesto ugradnje: | Strop |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,84 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,9 kg |
| Širina: | 40 mm |
| Visina: | 132 mm |
| Dubina: | 53 mm |
| Širina s pakovanjem: | 170 mm |
| Visina s pakovanjem: | 160 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 80 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 4 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 160 Flat... |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925668 |
| Broj artikla: | 0092.0566 |

Proizvođač: MAICO

WS-BWD 160 Montažni kutnik za strop